    #ifndef __AT90S2343_h
    #define __AT90S2343_h

    // Interrupt vectors

    #define RESET_vect 0x0000
    #define INT0_vect 0x0002
    #define TIMER0_OVF0_vect 0x0004

    // I/O addresses

    sfrb SREG = 0x5f;

    sfrb SPL = 0x5d;
    #define SP0 0
    #define SP0_BIT 0
    #define SP0_MASK 1
    #define SP1 1
    #define SP1_BIT 1
    #define SP1_MASK 2
    #define SP2 2
    #define SP2_BIT 2
    #define SP2_MASK 4
    #define SP3 3
    #define SP3_BIT 3
    #define SP3_MASK 8
    #define SP4 4
    #define SP4_BIT 4
    #define SP4_MASK 16
    #define SP5 5
    #define SP5_BIT 5
    #define SP5_MASK 32
    #define SP6 6
    #define SP6_BIT 6
    #define SP6_MASK 64
    #define SP7 7
    #define SP7_BIT 7
    #define SP7_MASK 128

    sfrb GIMSK = 0x5b;
    #define INT0 6
    #define INT0_BIT 6
    #define INT0_MASK 64

    sfrb GIFR = 0x5a;
    #define INTF0 6
    #define INTF0_BIT 6
    #define INTF0_MASK 64

    sfrb TIMSK = 0x59;
    #define TOIE0 1
    #define TOIE0_BIT 1
    #define TOIE0_MASK 2

    sfrb TIFR = 0x58;
    #define TOV0 1
    #define TOV0_BIT 1
    #define TOV0_MASK 2

    sfrb MCUCR = 0x55;
    #define ISC00 0
    #define ISC00_BIT 0
    #define ISC00_MASK 1
    #define ISC01 1
    #define ISC01_BIT 1
    #define ISC01_MASK 2
    #define SM 4
    #define SM_BIT 4
    #define SM_MASK 16
    #define SE 5
    #define SE_BIT 5
    #define SE_MASK 32

    sfrb MCUSR = 0x54;
    #define PORF 0
    #define PORF_BIT 0
    #define PORF_MASK 1
    #define EXTRF 1
    #define EXTRF_BIT 1
    #define EXTRF_MASK 2

    sfrb TCCR0 = 0x53;
    #define CS00 0
    #define CS00_BIT 0
    #define CS00_MASK 1
    #define CS01 1
    #define CS01_BIT 1
    #define CS01_MASK 2
    #define CS02 2
    #define CS02_BIT 2
    #define CS02_MASK 4

    sfrb TCNT0 = 0x52;
    #define TCNT00 0
    #define TCNT00_BIT 0
    #define TCNT00_MASK 1
    #define TCNT01 1
    #define TCNT01_BIT 1
    #define TCNT01_MASK 2
    #define TCNT02 2
    #define TCNT02_BIT 2
    #define TCNT02_MASK 4
    #define TCNT03 3
    #define TCNT03_BIT 3
    #define TCNT03_MASK 8
    #define TCNT04 4
    #define TCNT04_BIT 4
    #define TCNT04_MASK 16
    #define TCNT05 5
    #define TCNT05_BIT 5
    #define TCNT05_MASK 32
    #define TCNT06 6
    #define TCNT06_BIT 6
    #define TCNT06_MASK 64
    #define TCNT07 7
    #define TCNT07_BIT 7
    #define TCNT07_MASK 128

    sfrb WDTCR = 0x41;
    #define WDP0 0
    #define WDP0_BIT 0
    #define WDP0_MASK 1
    #define WDP1 1
    #define WDP1_BIT 1
    #define WDP1_MASK 2
    #define WDP2 2
    #define WDP2_BIT 2
    #define WDP2_MASK 4
    #define WDE 3
    #define WDE_BIT 3
    #define WDE_MASK 8
    #define WDTOE 4
    #define WDTOE_BIT 4
    #define WDTOE_MASK 16

    sfrb EEAR = 0x3e;
    #define EEAR0 0
    #define EEAR0_BIT 0
    #define EEAR0_MASK 1
    #define EEAR1 1
    #define EEAR1_BIT 1
    #define EEAR1_MASK 2
    #define EEAR2 2
    #define EEAR2_BIT 2
    #define EEAR2_MASK 4
    #define EEAR3 3
    #define EEAR3_BIT 3
    #define EEAR3_MASK 8
    #define EEAR4 4
    #define EEAR4_BIT 4
    #define EEAR4_MASK 16
    #define EEAR5 5
    #define EEAR5_BIT 5
    #define EEAR5_MASK 32
    #define EEAR6 6
    #define EEAR6_BIT 6
    #define EEAR6_MASK 64

    sfrb EEDR = 0x3d;
    #define EEDR0 0
    #define EEDR0_BIT 0
    #define EEDR0_MASK 1
    #define EEDR1 1
    #define EEDR1_BIT 1
    #define EEDR1_MASK 2
    #define EEDR2 2
    #define EEDR2_BIT 2
    #define EEDR2_MASK 4
    #define EEDR3 3
    #define EEDR3_BIT 3
    #define EEDR3_MASK 8
    #define EEDR4 4
    #define EEDR4_BIT 4
    #define EEDR4_MASK 16
    #define EEDR5 5
    #define EEDR5_BIT 5
    #define EEDR5_MASK 32
    #define EEDR6 6
    #define EEDR6_BIT 6
    #define EEDR6_MASK 64
    #define EEDR7 7
    #define EEDR7_BIT 7
    #define EEDR7_MASK 128

    sfrb EECR = 0x3c;
    #define EERE 0
    #define EERE_BIT 0
    #define EERE_MASK 1
    #define EEWE 1
    #define EEWE_BIT 1
    #define EEWE_MASK 2
    #define EEMWE 2
    #define EEMWE_BIT 2
    #define EEMWE_MASK 4

    sfrb PORTB = 0x38;
    #define PORTB0 0
    #define PORTB0_BIT 0
    #define PORTB0_MASK 1
    #define PORTB1 1
    #define PORTB1_BIT 1
    #define PORTB1_MASK 2
    #define PORTB2 2
    #define PORTB2_BIT 2
    #define PORTB2_MASK 4
    #define PORTB3 3
    #define PORTB3_BIT 3
    #define PORTB3_MASK 8
    #define PORTB4 4
    #define PORTB4_BIT 4
    #define PORTB4_MASK 16

    sfrb DDRB = 0x37;
    #define DDB0 0
    #define DDB0_BIT 0
    #define DDB0_MASK 1
    #define DDB1 1
    #define DDB1_BIT 1
    #define DDB1_MASK 2
    #define DDB2 2
    #define DDB2_BIT 2
    #define DDB2_MASK 4
    #define DDB3 3
    #define DDB3_BIT 3
    #define DDB3_MASK 8
    #define DDB4 4
    #define DDB4_BIT 4
    #define DDB4_MASK 16

    sfrb PINB = 0x36;
    #define PINB0 0
    #define PINB0_BIT 0
    #define PINB0_MASK 1
    #define PINB1 1
    #define PINB1_BIT 1
    #define PINB1_MASK 2
    #define PINB2 2
    #define PINB2_BIT 2
    #define PINB2_MASK 4
    #define PINB3 3
    #define PINB3_BIT 3
    #define PINB3_MASK 8
    #define PINB4 4
    #define PINB4_BIT 4
    #define PINB4_MASK 16

    #endif